**Адрес: Тула, ул.Ф.Энгельса 70, оф.129**

**тел. +7 (4872) 71-03-15, +7-910-077-03-43**

**+7-910-077- 85-85; факс +7 (4872) 71-03-15**

**e-mail: 250596@inbox.ru сайт: [www.стройка71.рф](http://www.стройка71.рф)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Оптовый прайс-лист на элементы безопасности кровли от 01.03.16.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Оцинковка Zn** | **Полиэстер** **Pe** | **Оцинковка c покрытием** **Zn + Pe** | **Графическое изображение** |
| 1 | Планка снегозадержателя (95х65х2000)Толщина 0,5 мм | шт. | 190,00 | 230,00 |  |
| 2 | Снегозадержатель трубчатый «Эконом» (труба 25\*1,0мм, кронштейн 1,2мм) | комплект3 пог.м | 805,00 | 800,00 | 980,00 |  |
| 2 | Снегозадержатель трубчатый «стандарт» (труба 25\*1,2мм, кронштейн 1,5мм) | комплект3 пог.м | 910,00 | 890,00 | 1070,00 |  |
| 3 | Снегозадержатель трубчатый «премиум» (труба 25\*1,5мм, кронштейн 1,5мм) | комплект3 пог.м | 995,00 | 950,00 | 1150,00 |  |
| 4 | Ограждение кровельное универсальное ( полоса 40\*4, арматура Ф=12мм, огрунтовка,окраска) | пог.м | 1 000,00 |  |

**Все цены указаны с учётом НДС 18%.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплект поставки снегозадержатель трубчатый «Стандарт»** | **Комплект поставки снегозадержатель трубчатый «Премиум»** |
| 1. Круглая труба оцинкованная /не оцинкованная (L-3 м, диаметр-25 мм, толщина стенки - **1,2 мм**) – 2 шт. Покрытие - Алкидно-уретановая эмаль любой цвет по каталогу RAL, Pantone, Monicolor,  | 1. Круглая труба оцинкованная /не оцинкованная (L-3 м, диаметр-25 мм, толщина стенки - **1,5 мм**) – 2 шт. Покрытие - Алкидно-уретановая эмаль любой цвет по каталогу RAL, Pantone, Monicolor,  |
| 2. Заглушка пластиковая – 4 шт. | 2. Заглушка пластиковая – 4 шт. |
| 3. Кронштейн оцинкованный /не оцинкованная – 4 шт. | 3. Кронштейн оцинкованный /не оцинкованная – 4 шт. |
| 4. Силиконовый уплотнитель – 8 шт. | 4. Силиконовый уплотнитель – 8 шт. |
| 5. Саморез (8\*50) – 8 шт | 5. Саморез (8\*50) – 8 шт |

Примечание:

1. Толщина стенки трубы может быть от 1мм до 5мм;
2. Толщина кронштейна может быть от 1,2 мм до 2 мм;
3. Кол-во кронштейнов на 1 комплект может быть от 3 до 4 шт в зависимости от Ваших требований.